;<WAP to subtract two bit number without borrow>

LXI H,2000H

MOV A,M

INX H;

MOV B,M

SUB B

INX H

MOV M,A

HLT